***Образец № 5-1***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За обществена поръчка с предмет:

***“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш,*** ***и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по Обособена позиция 1***

Настоящата оферта се представя от ........................................................................................., в качеството ми на ................................................................ на фирма ....................................... ..............................................., ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление .......................................................................................................

**Дами и господа,**

Декларирам, че търговското дружество, което ръководя, желае да участва в избора на изпълнител на поръчката, при условията, упоменати в обявата и приети от нас.

Настоящата оферта е изготвена на база представени технически спецификации.

За всички видове на СМР на обект: ***“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш,*** ***и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по Обособена позиция 1:*** Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.:

1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш;

2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш.

Единични анализни цени са изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми/ и на ценообразуващи елементи както следва:

•Средна часова ставка - ………..лв./човекочас

•Допълнителни разходи върху труда-………………%

•Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%

•Доставно-складови разходи-……………..%

•Печалба-………………..%

Предлагаме следните единични анализни цени за видове СМР включени в поръчката:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на работа | Ед.мярка | Ед.цена без ДДС |
| 1 | Механизирано разкъртване пътни настилки, основа от трошено-камена настилка 15см | 100м3 |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки с основа от баластра | 100м3 |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка | 100м3 |  |
| 4 | Натоварване на отпадъчен материал от разкъртване на транспорт с багер | М3 |  |
| 5 | Превоз на отпадъчен материал от разкъртване и земни маси до 3 км | тон |  |
| 6 | Тънки изкопи механизирани за подравняване на съществуващи настилки и основи | М3 |  |
| 7 | Доставка и полагане баластра за основа | М3 |  |
| 8 | Доставка и полагане на трошено-камена настилка с дебелина плътно 15 см | М2 |  |
| 9 | Изкърпване на трошено-камена настилка, включително доставка на трошен камък полагане и валиране | М3 |  |
| 10 | Доставка, полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал /без ст-та на материала/ | М3 |  |
| 11 | Фрезоване на асфалтова настилка с фрезовъчна машина вкл.натоварване и превоз на отпадъчния материал до съответните депа на 3 км | М2 |  |
| 12 | Подготовка, транспорт, доставка, запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см и заливане допирни фуги с пътен битум, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон | М2 |  |
| 13 | Подготовка, транспорт, доставка и запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 6 см. и заливане допирни фуги с пътен битум, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон | М2 |  |
| 14 | Подготовка, транспорт, доставка и преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум | тон |  |
| 15 | Подготовка, транспорт, доставка и преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно | тон |  |
| 16 | Първи битумен разлив при преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки | М2 |  |
| 17 | Втори битумен разлив при преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки | М2 |  |
| 18 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки | Бр. |  |
| 19 | Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки | Бр. |  |
| 20 | Направа изкоп за бордюри | М3 |  |
| 21 | Подмяна на бордюри върху бетонова основа, вкл. демонтаж на стари бордюри, натоварване и превоз до склад на Възложителя, доставка и монтаж на нови, засипване и оформяне на терена зад бордюра | мл |  |
| 22 | Повдигане ниво на съществуващи бордюри върху бетонова основа, вкл. демонтаж на бордюри оформяне на бетонова основа, монтаж, засипване и оформяне на терена зад бордюра | мл |  |
| 23 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км | М3 |  |
|  |  |  |  |

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Ако ни бъде възложено изпълнение на настоящата поръчка, се задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до съответното строителството, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта. Фирмата, която ръководя, е представила декларация, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ, в съответната Районна инспекция по труда.

Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

**Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)**

1. Анализи на единичните офертни цени за всяка от позициите в оригинал подписани и подпечатани от участника.

**ВАЖНО! Представя се и на магнитен носител (CD или DVD**), на който попълнения и подписан **ОБРАЗЕЦ № 5-1** е сканиран и записан в PDF формат и приложени единични анализни цени и в електронен формат **exl** или еквивалент.

Дата: …………….2020 г. Участник: .....................:

/подпис и печат/