**Таблица за технически параметри**

към техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на нов 17+1 местен автобус за нуждите на**

**Община Полски Тръмбеш”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показател | Изисквания на възложителя | Предложение на изпълнителя |
| 1 | Тип на МПС | Автобуса трябва да е новопроизведен, в серийно производство (неограничена серия), единичен автобус, с две оси, категория М2, клас В. Участниците следва да предложат автобус, който трябва да притежава сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство издаден от компетентен орган по одобряване на типа. |  |
| 2 | Категория | Категория М2, Клас В |  |
| 3 | Година на производство | 2019 г. |  |
| 4 | Пробег | До 500 км |  |
| 5 | Технически данни |  |  |
|  | ширина | 2400-2500мм с огледалата |  |
|  | дължина | 6500-6800мм |  |
|  | междуосие | 3700-3800мм |  |
|  | максимална брутна маса | 4500-5000кг |  |
|  | брой места | седящи – 17 броя, място за водача – 1 брой |  |
|  | гориво | дизел |  |
|  | работен обем на двигателя | 1850-2050 см3 |  |
|  | максимална мощност | 150-180 к.с. |  |
|  | брой цилиндри | четири |  |
|  | тип скоростна кутия | ръчна |  |
|  | брой предавки на трансмисия | 6 |  |
|  | задвижване | задно |  |
|  | екологичен стандарт | Euro 6 |  |
| 6 | Каросерия | Конструкцията да е хидро /водно/ и корозионно защитена |  |
| 7 | Врати | Общо 4 /четири/. Шафьор-1 брой, пътници до шофьор-1 брой, дясна странична плъзгаща за пътници-1 брой и задна двойна-1 брой. |  |
| 8 | Странични и задни прозорци | да отговарят на изискванията по отношение на безопасните стъкла, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило на ИКЕ на ООН № 43 или Директива 2001/92/ЕО на Комисията и Директива 92/22/ЕИО |  |
| 9 | Вентилация и климатизация | Климатик стандартен за предните места интегриран с отоплителната система на двигателя.  Климатик за пътническия салона. |  |
| 10 | Отопление | да отговаря на изискванията по отношение на отоплението, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 и Правило на ИКЕ на ООН № 122; |  |
|  |  | кабината за водача и пътническия салон да се отопляват стандартно от охладителната система, която се подгрява от двигателя. |  |
|  |  | Допълнителна автономна отоплителна помощна система |  |
| 11 | Под | противохлъзгащо покритие; |  |
|  |  |  |  |
| 12 | Седалки | Седалките да са с обезопасителни колани |  |
|  |  | Материал – текстил |  |
|  |  | Цвят – тъмни цветове, устойчиви на замърсяване |  |
| 13 | Място на водача | Седалка-ергономична, регулируема |  |
|  |  | Регулируем волан |  |
|  |  | Сенници |  |
|  |  | Чистачки за предното стъкло |  |
|  |  | Система за измиване на предното стъкло |  |
|  |  | Отваряем страничен прозорец |  |
|  |  | Цифров тахограф |  |
| 14 | Осветление в салона | Двусекционно осветелине, за водача и за салона |  |
| 15 | Спирачна система | да отговаря на изискванията по отношение на спирането, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 13; |  |
|  |  | Налични антиблокираща спирачна система (ABS или еквивалент) и  наличие на система за контрол на стабилността (ESP или еквивалент); |  |
| 16 | Устройства за осветяване и светлинна сигнализация | Съгласно изискванията по отношение на монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009, Директива 2008/89/ЕО и Директива 76/756/ЕИО или Правило на ИКЕ на ООН № 48. |  |
|  |  | наличие на дневни светлини с автоматично включване при стартиране на двигателя |  |
| 17 | Гуми и колела | гумите да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 458/2011 на Комисията от 12 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 или на Правило на ИКЕ на ООН № 117; |  |
|  |  | Предна ос – единични гуми |  |
|  |  | Задна ос – сдвоени гуми |  |
|  |  | Резервна гума – 1 брой |  |
| 18 | Цвят на МПС | Сива гама |  |
| 19 | Гаранционен срок | Минимум 4,5 години или минимум 240 000 изминати км. |  |
| 20 | Сигурност | Един прахов пожарогасител |  |
|  |  | Светлоотразителен предупредителен триъгълник |  |
|  |  | Аптечка |  |
|  |  | Предна въздушна възглавница за шофьора |  |
|  |  | Предни триточкови предпазни колани |  |
|  |  | Централно заключване |  |
|  |  | Автоматично заключване на вратите |  |
|  |  | Паркинг сензори- предни и задни |  |
| 21 | Задвижване | Старт/Стоп система |  |
|  |  | Ограничител на скоростта – 100км/ч, постоянно действащ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |